**Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Số TBMT** | 20180718435-00 |  |  |
| **Số hiệu KHLCNT** | 20180580655 |  |  |
| **Tên gói thầu** | Chế tạo, lắp đặt thay thế bể than và bể đá cho hệ thống xử lý nước thải |  |  |
| **Tên dự án/ Dự toán mua sắm** | Chế tạo, lắp đặt thay thế bể than và bể đá cho hệ thống xử lý nước thải |  |  |
| **Bên mời thầu** | Nhà máy In tiền Quốc gia |  |  |
| **Thời điểm đóng thầu** | 24/07/2018 13:30 |  |  |
| **Hình thức lựa chọn NT** | Chào hàng cạnh tranh |  |  |
| **Giá dự toán** | 456.544.733 VND |  |  |
| **Giá gói thầu** | 456.544.733 VND |  |  |
| **Đính kèm thông báo kết quả LCNT** | [Ket qua goi thau Che tao lap dat rhay the be than va be da cho he thong XLNT.pdf](http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/servlet/BP/DownloadFileKQNT?bidNo=20180718435&bidTurnNo=00&bidType=1&res=1) | | |
|  | | | |

Top of Form

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Nhà thầu trúng thầu** | Viện Nghiên cứu Cơ khí |  |  |
| **Giá trúng thầu** | |  | | --- | | 450.890.000 VND | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **Hình thức hợp đồng** | Trọn gói |  |  |
| **Thời gian thực hiện HĐ** | 60 Ngày |  |  |
| **Văn bản phê duyệt** | Quyết định số 523/QĐ-NMI ngày 20/09/2018 của Tổng giám đốc Nhà máy |  |  |
| **Ngày phê duyệt** | 20/09/2018 |  |  |
| **Thời điểm hoàn thành** | **21/09/2018** |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[\* Mô tả tóm tắt gói thầu:]** | | | |
|  | | | | | | | |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Số lượng** | **Công suất** | **Tính năng, thông số  kỹ thuật cơ bản** | **Xuất xứ** | **Giá/Đơn giá trúng thầu** | **Ghi chú** |
|  | | | | | | | |
| 1 | Chế tạo, lắp đặt, thay thế bể lọc than hoạt tính | 2 | k | Đường kính bể: ɸ1096mm; chiều cao: 3310mm; Vật liệu chế tạo: Inox SUS, dầy 5mm, các bích nối dầy 15mm; Vật liệu bọc bên trong bể: FRP dầy 5mm | Việ Nam | 305.400.000 | Chưa thuế |
|  | | | | | | | |
| 2 | Chế tạo, lắp đặt, thay thế bể lọc đá | 1 | k | Đường kính bể: ɸ 790mm; Chiều cao: 2300mm; Vật liệu chế tạo: Inox SUS 304, dầy 5mm, các bích nối dầy 15mm; Vật liệu bọc bên trong bể: FRP dầy 5mm | Việt Nam | 88.000.000 | Chưa thuế |
|  | | | | | | | |
| 3 | Tháo dỡ, di chuyển bể cũ hiện trạng | 3 | k | tháo dỡ, di chuyển | Việt Nam | 16.500.000 | Chưa thuế |

Bottom of Form